

**Geïntegreerde Proef**

TSO Elektriciteit elektronica

2018 – 2019

**Technisch directeur:** E. Van Gucht

**Mentor school:** E. Arckens

**Leerling:** Robbe Dierickx

**Voorwoord**

Als laatstejaarsleerlingen van Elektriciteit-Elektronica hebben we de opdracht gekregen om een geïntegreerde proef (GIP) te maken. Deze proef is een belangrijk onderdeel voor het slagen in het laatste jaar van het secundair onderwijs.

Ik heb gekozen om een kruispuntverlichting te maken die gestuurd wordt met een enkele output.

Ik heb hiervoor gekozen omdat ik een uitdaging wou in het hardware- en softwaregedeelte van het vak.

Graag zou ik Dhr. Arckens en Dhr. Coppejans willen bedanken, voor de hulp die ze geboden hebben bij het realiseren van mijn GIP en het antwoorden op al mijn vragen.

Ook zou ik mijn medeleerlingen willen bedanken voor het helpen met sommige technische aspecten bij de opdracht, zoals het wikkelen van de spoel.

Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken voor hun morele steun.

Inhoud

[2 Inleiding 4](#_Toc9603714)

[3 Omschrijving van de opdracht 4](#_Toc9603715)

[4 Blokschema hardware 5](#_Toc9603716)

[5 Kruipunt schema & bord 6](#_Toc9603717)

[5.1 Schema 6](#_Toc9603718)

[5.2 Bord 6](#_Toc9603719)

[6 Lusdetectie 7](#_Toc9603720)

[6.1 Versie 1 7](#_Toc9603721)

[6.2 Versie 2 8](#_Toc9603722)

[7 Vertragingsschema 10](#_Toc9603723)

[8 24V naar 5V converter 11](#_Toc9603724)

[9 Lichtsturing 12](#_Toc9603725)

[10 Gebruikte microcontrollers 13](#_Toc9603726)

[10.1 Digispark ATTiny85 13](#_Toc9603727)

[10.1.1 ATTiny85 programmeren met ISP 14](#_Toc9603728)

[10.2 Arduino Uno 15](#_Toc9603729)

[11 Software 15](#_Toc9603730)

[11.1 Frequentieteller 15](#_Toc9603731)

[11.2 Kruispunt 19](#_Toc9603732)

[12 Besluit en zelfreflectie 20](#_Toc9603733)

[13 Logboek 20](#_Toc9603734)

[14 Bijlagen 30](#_Toc9603735)

[14.1 GIP-opdracht godsdienst 30](#_Toc9603736)

# Inleiding

Deze bundel is de schriftelijke weergave van mijn geïntegreerde proef. Het doel is het ontwerpen en realiseren van een werkend kruispunt die wordt aangestuurd met één output. Ook wordt er gebruik gemaakt van lusdetecie en een manuele voetgangersknop.

Hierbij komt er hardware en software bij kijken.

Het hardware gedeelte is waarbij ik het grootste aantal van de tijd bij heb besteed is het ontwerpen van de schema’s en borden op Eagle. Deze ontwerpen werden dan verzonden naar een firma die deze borden maakten en verstuurden. De borden moesten worden gesoldeerd en gedebugd.

Het software gedeelte was het programmeren van het kruispunt en lusdetectie. Hierbij werd gebruik gemaakt van het programma Arduino. Het programma werd geüpload op een ATTiny85 met behulp van ISP.

Hierbij werd individueel gewerkt.


Bij het uitwerken van de GIP diende ik rekening te houden met enkele beperkingen, zoals het beschikbare materiaal.

Voor het maken van dit eindwerk heb ik gebruik gemaakt van het internet, bijvoorbeeld de Arduino forum’s. Deze bronnen waren makkelijk te bereiken, makkelijk te verstaan en bevatten de nodige informatie.

# Omschrijving van de opdracht


Het realiseren van een automatische regeling van een kruispunt die met één signaal volledig gestuurd wordt met lusdetectie en een manuele voetgangersknop.

# Blokschema hardware




# Kruipunt schema & bord

## Schema



## Bord




# Lusdetectie

## Versie 1

Een detectielus is een elektronische schakeling waarbij met behulp van een spoel en de verstoring van het magnetisch veld ervan doormiddel van een metalen plaat. De metalen plaat verstoord het magnetisch veld waardoor de impedantie verhoogt en dus de frequentie ook. We bekomen dit signaal met een colpitts oscillator. Om dit te meten met de Arduino hebben we een blokgolf nodig van maximaal 5V. Daarom gebruiken we een schmitt trigger om dit signaal om te vormen naar een blokgolf. Door de verhoging van de frequentie wanneer de metalen plaat erover komt kunnen we dit meten met een Arduino.

**Schema:**




**Zelfinductie:**

Zelfinductie is het verschijnsel dat een veranderende elektrische stroom door een geleider (zoals een spoel van koperdraad) een veranderend magnetisch veld opwekt, en dat veranderende magnetische veld weer een tegenspanning veroorzaakt in dezelfde geleider, die de verandering van die stroom tegengaat.

**Inductantie:**

Inductantie is de wisselstroomweerstand van een spoel ter grootte van ωL, waar ω de hoekfrequentie is en L de zelfinductie.

**Oscilloscoop uitlezing:**




In het geel zie je het signaal van de oscillator voor de schmitt-trigger met een frequentie van 141kHz, een periode van 7,1µs en een peak to peak spanning van ongeveer 5V. In het blauw zie je het signaal van de oscillator na de schmitt-trigger die nu een blokgolf is met dezelfde frequentie, periode en peak to peak spanning als het signaal ervoor.

## Versie 2

Aangezien er een fout zat in het schema van de vorige oscillator heb ik een paar aanpassingen gemaakt.

**Schema:**

****

**Aanpassingen:**

* De output was aan de grond gepositioneerd en is nu juist gezet.
* Een zenerdiode voor de schmitt-trigger om het spanningsniveau te verlagen.
* De dummyspoel verwijderd.
* Nieuwe spoel.


F:\DS1Z_QuickPrint1.png

Het bovenste signaal is de output van de oscillator. Deze heeft een frequentie van 67,6kHz met een peak- to peak spanning van 6V.

Het onderste signaal is de output van de schmitt-trigger. Deze is een blokgolf van dezelfde frequentie als de sinus erboven maar met een spanning van 5V.


# Vertragingsschema

Omdat ik het kruispunt met één output wil besturen heb ik een schema nodig waarbij ik dan twee signalen bekom zoals de foto hieronder.



Hiervoor gebruik ik een Shmitt Trigger en een vertraging met een RC-constante waarbij R.C *=* detijdconstante in seconde is. De tijd wanneer beide signalen 1 zijn is zodat de kruispunten nooit allebei op groen komen. Dit is interlocking, dit wordt ook gebruikt bij treinsporen zodat er geen 2 treinen tegen elkaar botsen.

**Schema:**

****

# 24V naar 5V converter

Omdat het niet mooi is om twee verschillende bronnen te gebruiken maar ik wel met twee verschillende spanningen heb maak ik gebruik van een spanningsregelaar naar 5V.

**Schema:**


**Afbeelding met tekst, kaart

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid**

# Lichtsturing

Om met één signaal groen, geel en rood te besturen maak ik gebruik van een LM555.

**Schema:**




Wanneer er aan het ingangssignaal een logische 0 komt gaat het groene licht branden en wanneer er een logische 1 komt gaat geel enkele seconden aan (tijd RC-Constante) en daarna het rode licht.

**Groen:**

Wanneer er een 0 aan de ingang staat wordt de transistor Q2 niet meer aangestuurd waardoor deze gaat geleiden en de groene led gaat branden.

**Geel:**

Wanneer er een puls wordt gegeven op poort 2 van de IC gaat er een aantal seconde een signaal aan bij poort 3 (tijd RC-Constante). Dit signaal gaat samen met het ingangssignaal door een EN-poort gemaakt met diodes.



Hierdoor wordt Mosfet Q4 aangestuurd en gaat de gele led branden.


**Rood:**

Wanneer het ingangssignaal 1 is wordt Mosfet Q3 aangestuurd en gaat deze geleiden waardoor de Rode led gaat branden maar als poort 3 van de IC 1 is dan is er geen spanningsverschil tussen anode en kathode waardoor geel en rood dus nooit tegelijk gaan branden.

# Gebruikte microcontrollers

Om de sturing te regelen maak ik gebruik van twee microcontrollers, de ATTiny85 en Arduino Uno. Het originele doel was om enkel de ATTiny85 te gebruiken maar omdat deze niet genoeg timers heeft om de frequentie van de lusdetectie te meten gebruik ik ook een Arduino Uno die dit dan doorgeeft aan de ATTiny85.

## Digispark ATTiny85


De Digispark ATTiny85 is een klein microcontroller ontwikkelingsbord dat gebaseerd is op de ATmel ATTiny85. Het is te vergelijkbaar met een Arduino. Echter veel kleiner en een stuk goedkoper maar is minder krachtig. Deze programmeer ik met de Arduino IDE. De ATTiny85 heeft vijf pinnen waaronder 3 PWM pinnen. Hij kan geprogrammeerd worden met SPI, I2C en USB. Omdat de computer op school niet via USB wouw programmeren heb ik gekozen om het met SPI te programmeren waardoor pin 5 niet kan gebruikt worden als output maar als reset pin wordt gebruikt.

### ATTiny85 programmeren met ISP

Om de ATTiny85 te programmeren zonder USB gebruik ik een Arduino met ISP verbinding.


ISP of In System Programming wil zeggen dat een microcontroller zoals de ATTiny85 geprogrammeerd kan worden zonder dat hij van de printplaat gehaald moet worden. De controller hoeft dus niet geprogrammeerd te worden voordat deze in een systeem wordt geïnstalleerd.

**ATTiny85 pinconfiguratie:**



**Stap 1: ArduinoISP uploaden op de Arduino Uno**

**Stap 2: ATTiny85 verbinden met de Arduino Uno**

**Arduino Uno -> ATTiny85**

5V -> Vcc

Gnd -> Gnd

Pin 13 -> Pin 2

Pin 12 -> Pin 1

Pin 11 -> Pin 0


Pin 10 -> Reset

**Arduino Uno**

Een 10µF capaciteit tussen RESET en GND

(Om de Arduino niet te laten resetten tijdens het uploaden van het programma).

**Optioneel:**

Pin 7 -> Groene LED Programmeer status

Pin 8 -> Rode LED Error

Pin 9 -> Gele LED Werking status

**Stap 3: ATTiny85 bootloader branden**


(Enkel bij het gebruiken van een nieuwe ATTiny85)

* Board: ATTiny25/45/85
* Processor: ATTiny85
* Clock: Internal 8MHz

**Stap 4: Uploaden**

## Arduino Uno

De Arduino Uno is een microcontroller gebaseerd op de ATmega328P. Het heeft 14 Digitale Input/output pinnen waarvan 6 PWM pinnen en 6 analoge input pinnen. Verder heeft het board een 16 MHz kristal oscillator, een USB-aansluiting, een voedingsaansluiting, een ICSP header-connector en een reset knopje. Deze wordt ook geprogrammeerd met de Arduino IDE.




# Software

Om onze microcontrollers te besturen maken programmeer ik de code met de Arduino IDE. Dit is een computerplatform bedoeld om microcontrollers programmeren eenvoudig te maken.


## Frequentieteller



Het programma: “Frequentieteller” die geprogrammeerd staat op de Arduino Uno meet de frequentie die uit de lusdetectie komt doormiddel van de timers in de processor.

**Flowchart:**

****

**Programma:**





 

## Kruispunt

Het programma “Kruispunt” is het programma dat geprogrammeerd is op de ATTiny85. Dit programma geeft de timing aan om van groen naar rood te springen. Deze timing is afhankelijk van de input van de lusdetectie en voetgangersknoppen.

**Flowchart:**

****

**Programma:**

# Besluit en zelfreflectie

Ik heb dit schooljaar vele uren aan de GIP gespendeerd, vooral in de lessen elektronica.

De opdracht was zeker een uitdaging. Zeker naar gelang het schooljaar naar een einde kwam door de vele problemen die ik heb gehad. Het was moeilijk om alles te plannen omdat dit het eerste grote jaarproject is. Ik vind wel van mezelf dat ik hier voldoende tijd aan gespendeerd heb en vind dit project dan ook zeker geslaagd. Ik heb zeer veel bijgeleerd met dit project, vooral over oscillators.

Ik kom dan ook tot het besluit dat sommige dingen makkelijker te leren zijn in de praktijk dan in de theorieles.

# Logboek

Schoolweek : 45

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 6/11 | EE | Opnieuw testen van de lusdetectie met dummiespoel, Spoel winden, testen met de echte spoel zonder succes |
| 8/11 | EE | Testen van de oscilator met de spoel en het uitvoeren van de lusdetectie met arduino nano dmv een led aan te sturen. Schakeling kapot. |
| 9/11 | EE | Maken van het oschillatorschema met ipv een shmitt trigger een Emittervolger. |

Schoolweek : 46

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 12/11 | EE | Testen van de transistorschakelingen |
| 13/11 | EE | Verder testen van de transistorschakeling + maken van het update verslag van de oscillator. |
| 15/11 | EE | Verder testen van de zelfgewonden spoel: Spanning verhogen, parallel schakelen, serie schakelen. Conclusie: nieuwe spoel winden. |
| 16/11 | EE | Maken van het schema: Hardware lichtsturing. Denken om een oplossing om zo weinig mogelijk I/O’s te gebruiken. |

Schoolweek : 47

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 20/11 | EE | Maken en testen van het vertragingsschema + maken van het schema in Eagle. Aantal gewerkte uren: 2,5 |
| 22/11 | EE | Maken + testen van het schema voor de lichtsturing, conclusie: Pin 3 van de 555 timer doet niks. Aantal gewerkte uren: 3 |
| 23/11 | EE | Testen van het aangepaste schema voor de lichtsturing, conclusie: Het ingangssignaal ging niet helemaal naar 0V waardoor pin3 niks deed. De gele led doet nog niet wat hij moet doen. Aantal gewerkte uren: 3 |

Schoolweek : 48

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 26/11 | EE | Verbeteren van het schema van de lichtsturing + De library samenstellen voor het eindbord. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 27/11 | EE | Testen van het schema van de lichtsturing en het maken van het programma ervoor (Drivers installeren voor de ATTiny85) + verder werken aan het eindschema. Aantal gewerkte uren: 3. |
| 29/11 | EE | Maken van het eindschema (afgewerkt). Aantal gewerkte uren: 3. |
| 30/11 | EE | Maken van het bord van het eindschema. Aantal gewerkte uren: 3. |

Schoolweek : 49

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 3/12 | EE | Maken van het eindbord met toevoeging van een 24V -> 5V schakeling. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 4/12 | EE | Afwerken van het eindbord. Aantal gewerkte uren: 3 |
|  |  |  |

Schoolweek : 1 & 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 5/01 | EE | Aanpassen van het schema en bord. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 11/01 | EE | Verder aanpassen van het schema en bord + exporteren naar een gerber file. Aantal gewerkte uren: 3 |

Schoolweek : 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 14/01 | EE | Opzoekwerk ATTiny85: Interrupt, Timers, Frequentieteller aantal gewerkte uren: 2 |
| 15/01 | EE | Verder zoeken naar een oplossing voor de frequentieteller + programmeren van het programma: Kruispunt. Aantal gewerkte uren: 3 |
| 17/01 | EE | Uitzoeken van de inputs van de ATTiny85 + programmeren van het programma: Kruispunt. Aantal gewerkte uren: 2. |
| 18/01 | EE | Verder uitzoeken van de inputs van de ATTiny85 + programmeren van het programma: Kruispunt. Aantal gewerkte uren: 3. |

Schoolweek : 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 21/01 | EE | Programmeren van de ATTiny85. Aantal gewerkte ren: 2 |
| 22/01 | EE | Drivers proberen installeren van de ATTiny85 + Een OR-Gate maken van diodes + opzoeken: programmeren van de ATTiny85 met ISP . Aantal gewerkte uren: 3 |
| 24/01 | EE | Programmeren van de ATTiny85 (en de ATTiny85 Chip) met ISP. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 25/01 | EE | Programmeren van de ATTiny85 (en de ATTiny85 Chip) + resetten van de fuses Aantal gewerkte uren: 4 |

Schoolweek : 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 28/01 | EE | Aanpassing van het programma: Kruispunt + programmeren van de ATtiny85 met AVRDude. Aantal gewerkte: 2 |
| 29/01 | EE | Programmeren van de ATTiny85 met AVRDude + Opzoeken van frequentietelling met de ATTiny85. Aantal gewerkte uren: 3 |
| 31/01 | EE | Opzoeken van frequentietelling met de ATTiny85. Aantal gewerkte uren: 2 |

Schoolweek : 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 05/02 | EE | Solderen van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 07/02 | EE | Solderen van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 3 |

Schoolweek : 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 11/02 | EE | Solderen van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 12/02 | EE | Testen en debuggen van de printplaat, wikkelen van de nieuwe spoelkernen en maken van de colpittsoscillator op een breadbord om deze te testen. Aantal gewerkte uren: 4 |
| 14/02 |  | Testen van de colpittsoscillator met de 2 verschillende spoelen + schmitt triggers probleem proberen oplossen + aanpassingen schema. Aantal gewerkte uren: 3 |

Schoolweek : 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 19/02 | EE | Verder testen van de colpittsoscillator + testen van het programma: Lusdetectie + versie 2 van de printplaat aanpassen. Aantal gewerkte uren: 3 |
| 21/02 | EE | Opstellen van de Demo van de lusdetectie voor de jury + verder aanpassen van Versie 2 van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 3 |
| 22/02 |  | Afwerken van versie 2 van de printplaat en omzetten in gerber files + opzoeken om de frequentie te meten met een ESP8266. Aantal gewerkte uren: 4 |

Schoolweek : 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 25/02 | EE | Aanpassen van het programma Lusdetectie om een setup frequentie toe te voegen + samenwerking met het programma kruispunt. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 26/02 | EE | Programmeren van de ATTiny85 met ArduinoISP + Samenwerking van de arduino en ATTiny85 maken. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 28/02 | EE | Verder testen van de samenwerking van lusdetectie en de lichtsturing. Aantal gewerkte uren: 2 |

Schoolweek : 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 11/03 | EE | Componenten van de oude printplaat halen. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 12/03 | EE | Componenten van de oude printplaat halen. Aantal gewerkte uren: 2 |

Schoolweek : 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 21/03 | EE | Solderen van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 1 |

Schoolweek : 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 21/03 | EE | Solderen van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *22/03* | EE | Solderen van de printrplaat. Aantal gewerkte uren: 2 |
| *28/03* | EE | Solderen van de printrplaat. Aantal gewerkte uren: 2 |
| *29/03* | EE | Solderen van de printrplaat (afgewerkt). Aantal gewerkte uren: 3 |

Schoolweek : 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 01/04 | EE | Debuggen van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *02/04* | EE | Debuggen van de printplaat (lichtsturing: LM555) . Aantal gewerkte uren: 1 |

Schoolweek : 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 23/04 | EE | Maken van versie 3 van de printplaat.  Aantal gewerkte uren: 2 |
| 25/04 | EE | Afwerken en doorsturen van versie 3 van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 26/04 | EE | Stijn assisteren met zijn GIP. Aantal gewerkte uren: 3 |

Schoolweek : 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 06/05 | EE | Wijzigingen maken aan de gipmap.  Aantal gewerkte uren: 2 |
| 07/05 | EE | Wijzigingen maken aan de gipmap (Flowcharts). Aantal gewerkte uren: 2 |
| 09/05 | EE | Uitmeten van versie 2 van de printplaat en proberen deze te herstellen. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 10/05 | EE | Uitmeten van versie 2 van de printplaat en proberen deze te herstellen. Aantal gewerkte uren: 3 |
|  |  |  |

Schoolweek : 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 13/05 | EE | Vervangen van de defecte mosfet + spelen met de tijdsconstante.  Aantal gewerkte uren: 2 |
| 14/05 | EE | Wijzigen van de tijdsconstante. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 16/05 | EE | Solderen van de printplaat versie 3. Aantal gewerkte uren: 2 |
| 17/05 | EE | Solderen van de printplaat versie 3. Aantal gewerkte uren: 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Schoolweek : 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Vak | Omschrijving van de studie, taak of voorbereiding |
| 20/05 | EE | Testen van versie 3 van de printplaat.  Aantal gewerkte uren: 2 |
| 21/05 | EE | Desolderen en solderen van de definitieve versie van de printplaat. Aantal gewerkte uren: 5 |
| 24/05 | EE | Solderen van de nieuwe transistoren + defect component uitzoeken. Aantal gewerkte uren: 2 |
|  |  |  |

# Bijlagen

## GIP-opdracht godsdienst

**Normen en waarden op het werkterrein**

**Beroepswereld:**

Ik zou graag als softwareontwikkelaar werken. Hiervoor ga ik Elektronica-ICT gaan studeren met als hoofdvak ICT. Bij dit beroep moet je de software ontwikkelen, testen en onderhouden voor het bedrijf waar je voor werkt of voor verschillende opdrachtgevers. Hierbij moet je luisteren naar de wensen van de klanten en dit dan omzetten in toepassingen op maat. Dit zijn professionele computerprogramma’s, databases, webpagina’s, ….



**Beroepsethiek:**

Software speelt meer en meer een rol in het dagelijkse leven waardoor ethische uitdagingen worden groter en groter. Er zit software in thermostaten, koelkasten, auto’s, … en wanneer deze niet goed beveiligd zijn kan dit grote problemen veroorzaken. Ontwikkelaars komen dagelijks in contact met ethiek ook al zijn ze er niet altijd van bewust. Daarom moet je als softwareontwikkelaar er goed over na denken.

Logbestanden:

Elke actie die een programma uitvoert wordt gedocumenteerd om het systeem te kunnen debuggen. Deze logbestanden houden vaak ook bij wat gebruikers allemaal doen en bevatten daarom regelmatig informatie die gebruikers liever voor zichzelf houden. Veel bedrijven zijn hier afhankelijk aan. Het bestaan van deze logbestanden geeft ons ook ethische vragen zoals wie hier allemaal toegang tot heeft. Veel informatie wordt verkocht aan andere bedrijven die daarvan goed gebruik kunnen maken.

Beveiliging:

Wanneer je een goede beveiliging wil hebben wordt het programmeren zelf veel lastiger. Als er ook maar een bit veranderd of een deel van het algoritme een fout bevat raak je al je gegevens kwijt doordat ze niet meet te ontsleutelen zijn.

Daardoor kiezen sommigen ervoor om gewoon helemaal niet te beveiligen. Degene die zich niet druk maken over de privacybescherming maken ook programma’s die veel mensen gebruiken omdat het ook verkoopt. Meer beveiliging is beter tot wanneer die ervoor zorgt dat je data kwijtgeraakt.

Misbruik:

Hackers kunnen jouw producten altijd misbruiken. Bijvoorbeeld webcams in laptops kunnen worden gebruikt om iemand af te luisteren. Hiervoor hebben meeste laptops een lampje die aanstaat wanneer deze wordt gebruikt maar er is altijd wel een manier om deze ook uit te schakelen. De uitdaging die ontwikkelaars dus hebben is om deze misbruiken te voorkomen.



**Arbeidsattitudes:**

Softwareontwikkelaars werken ook samen in een team waarbij iedereen zijn taken heeft. Deze moeten goed verdeeld zijn. Je moet natuurlijk ook proberen goed overeen te komen met je collega’s. Deze collega’s hebben ook ideeën waarvoor je je moet kunnen laten openstaan. Je opdrachtgevers die al hun ideeën geven moet je ook respecteren en vriendelijk tegen zijn.

**Arbeidscompetenties:**

Als softwareontwikkelaar moet je klantgericht zijn, je moet naar al de wensen van je klanten luisteren en deze toepassen. Je moet nauwkeurig zijn, je moet je code goed verzorgen en alles documenteren. Creativiteit is ook een must aangezien je altijd een oplossing moet bedenken voor een mogelijk probleem. Omdat in de IT-wereld constant alles veranderd moet je natuurlijk ook leergierig zijn om alle nieuwe technologieën te kunnen toepassen. Je moet zelfstandig kunnen werken en zelf je problemen opzoeken. Aangezien je in teams werkt is kunnen samenwerken nodig. Door de vele bugs die zouden kunnen opduiken moet je kunnen problemen onderzoeken en deze zo efficiënt mogelijk kunnen oplossen. De klanten geven vaak ook een deadline die je moet halen, daarom moet je ook alles goed inplannen en moet je deze ook volgen om in geen tijdsnood te zitten