

GIP Kruispunt

# Lusdetectie

# Colpitts oscillator



Voorbeeld:




= 21,84nF 14

= 10,8kHz

= 14nF = 13,451kHz

Link: <https://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/colpitts.html>



Link: https://www.allaboutcircuits.com/projects/metal-detector-with-arduino/